Технические характеристики
 Вход питания:
•	Питание двигателя (VM): 4.5 В ~ 36 В, может быть отдельный источник питания;
•	Питание логики (VIN): 4.5 В ~ 9 В (10 Vmax), может быть питание отдельно;
Модуль обеспечивает защиту от короткого замыкания. Соединив VM и VIN, Вы можете легко использовать один источник питания (4.5 В ~ 9 В) для управления двигателями;

Логика текущей операционной МКС: 60mA (Vi = L), мА (Vi = H);
Езды часть работы ток IO: 1.2A;
Максимальная рассеиваемая мощность: 4 Вт (T = 90)
Контролировать уровень входного сигнала: высокое: 2.3 vvihvin; Низкий:-0.3VVIL1.5V
Рабочая температура:-25 ~ + 125 
Тип привода: Двойной Мощный H-мост водитель
ESP12E Dev Kit порт управления: D1, D3 (Мотор); D2, D4 (B двигателя)
Модуль вес: около 20 г